{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Copertina","Tab.3","Tab.4 e Tab.5"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Copertina","index":0,"n_rows":23,"n_cols":3,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":22}
[null,null,"TABELLE TIT 2017"]

{"sheet":"Tab.3","index":1,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"merged":[[3,0,5,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,5,8],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Tabella 3: Componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 9"]
[]
["Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 ",null,"Quota fissa",null,"Quota potenza ",null,"Quota energia",null,"CODICE TARIFFA"]
[null,null,"centesimi di euro/punto di prelievo/anno",null,"centesimi di euro/kW per anno ",null,"centesimi di euro/kWh"]
[null,null,"Anno 2016","Anno 2017","Anno 2016","Anno 2017","Anno 2016","Anno 2017"]
["lettera b)","Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica",0,0,0,0,1.283,1.279,"BTIP"]
["lettera c)","Utenze in bassa tensione per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici",0,0,0,0,5.643,5.626,"BTVE"]
["lettera d)","Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW"]
[null,"- per potenze impegnate inferiori o uguali a 1.5 kW",{"v":473.2,"d":"473.20"},473.53,{"v":3017.11,"d":"3,017.11"},{"v":3007.35,"d":"3,007.35"},0.062,0.062,"BTA1"]
[null,"- per potenze impegnate superiori a 1.5 kW e inferiori o uguali a 3 kW",{"v":473.2,"d":"473.20"},473.53,{"v":2857.48,"d":"2,857.48"},{"v":2848.23,"d":"2,848.23"},0.062,0.062,"BTA2"]
[null,"- per potenze impegnate superiori a 3 kW e inferiori o uguali a 6 kW",{"v":473.2,"d":"473.20"},473.53,{"v":3176.75,"d":"3,176.75"},{"v":3166.47,"d":"3,166.47"},0.062,0.062,"BTA3"]
[null,"- per potenze impegnate superiori a 6 kW e inferiori o uguali a 10 kW",520.52,520.88,{"v":3176.75,"d":"3,176.75"},{"v":3166.47,"d":"3,166.47"},0.062,0.062,"BTA4"]
[null,"- per potenze impegnate superiori a 10 kW",520.52,520.88,{"v":3176.75,"d":"3,176.75"},{"v":3166.47,"d":"3,166.47"},0.062,0.062,"BTA5"]
[null,"Altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW",{"v":473.2,"d":"473.20"},473.53,{"v":3017.11,"d":"3,017.11"},{"v":3007.35,"d":"3,007.35"},{"v":0.06,"d":"0.060"},{"v":0.06,"d":"0.060"},"BTA6"]
["lettera e)","Utenze in media tensione di illuminazione pubblica",0,0,0,0,0.676,0.671,"MTIP"]
["lettera f)","Altre utenze in media tensione con potenza disponibile fino a 100 kW",{"v":44886.62,"d":"44,886.62"},{"v":44917.99,"d":"44,917.99"},{"v":3411.88,"d":"3,411.88"},{"v":3387.61,"d":"3,387.61"},0.059,0.059,"MTA1"]
[null,"Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW",{"v":40397.95,"d":"40,397.95"},{"v":40426.18,"d":"40,426.18"},{"v":3063.73,"d":"3,063.73"},{"v":3041.93,"d":"3,041.93"},0.053,0.053,"MTA2"]
[null,"Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 500 kW ",{"v":39031.84,"d":"39,031.84"},{"v":39059.12,"d":"39,059.12"},{"v":2687.73,"d":"2,687.73"},{"v":2668.61,"d":"2,668.61"},0.046,0.046,"MTA3"]
["lettera g)","Utenze in alta tensione",{"v":1974089.44,"d":"1,974,089.44"},{"v":1975469.01,"d":"1,975,469.01"},0,0,{"v":0.02,"d":"0.020"},{"v":0.02,"d":"0.020"},"ALTA"]
["lettera h)","Utenze in altissima tensione, con tensione inferiore a 380 kV",{"v":1974089.44,"d":"1,974,089.44"},{"v":1975469.01,"d":"1,975,469.01"},0,0,0,0,"AAT1"]
["lettera i)","Utenze in altissima tensione, con tensione uguale o superiore a 380 kV",{"v":1974089.44,"d":"1,974,089.44"},{"v":1975469.01,"d":"1,975,469.01"},0,0,0,0,"AAT2"]

{"sheet":"Tab.4 e Tab.5","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[1,0,1,5],[2,1,4,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[5,0,7,0],[8,0,10,0],[13,0,13,5],[14,1,16,1],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[17,0,19,0],[20,0,22,0],[23,0,25,0],[26,0,28,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Tabella 4: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali non domestici, connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW ed in media tensione"]
[null,"Fasce orarie","Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva",null,"Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva "]
[null,null,"centesimi di euro/kVArh",null,"centesimi di euro/kVArh"]
[null,null,"Anno 2016","Anno 2017","Anno 2016","Anno 2017"]
["Punti di prelievo di clienti finali in media tensione","F1",0.247,0.238,0.319,0.307]
[null,"F2",0.247,0.238,0.319,0.307]
[null,"F3",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Punti di prelievo di clienti finali in bassa tensione","F1",0.727,0.704,0.937,0.905]
[null,"F2",0.727,0.704,0.937,0.905]
[null,"F3",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[]
["Tabella 5: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva di clienti finali connessi in alta e altissima tensione e per transiti di energia reattiva in corrispondenza di punti di interconnessione tra reti"]
[null,"Fasce orarie","Energia reattiva compresa tra il 50% ed il 75% dell'energia attiva",null,"Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva "]
[null,null,"centesimi di euro/kVArh",null,"centesimi di euro/kVArh"]
[null,null,"Anno 2016","Anno 2017","Anno 2016","Anno 2017"]
["Punti di prelievo di clienti finali in alta e altissima tensione","F1",{"v":0.86,"d":"0.860"},{"v":0.86,"d":"0.860"},{"v":1.1,"d":"1.100"},{"v":1.1,"d":"1.100"}]
[null,"F2",{"v":0.86,"d":"0.860"},{"v":0.86,"d":"0.860"},{"v":1.1,"d":"1.100"},{"v":1.1,"d":"1.100"}]
[null,"F3",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Punti di interconnessione tra reti in alta e altissima tensione","F1",{"v":0.86,"d":"0.860"},{"v":0.86,"d":"0.860"},{"v":1.1,"d":"1.100"},{"v":1.1,"d":"1.100"}]
[null,"F2",{"v":0.86,"d":"0.860"},{"v":0.86,"d":"0.860"},{"v":1.1,"d":"1.100"},{"v":1.1,"d":"1.100"}]
[null,"F3",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Punti di interconnessione tra reti in media tensione","F1",{"v":1.51,"d":"1.510"},{"v":1.51,"d":"1.510"},{"v":1.89,"d":"1.890"},{"v":1.89,"d":"1.890"}]
[null,"F2",{"v":1.51,"d":"1.510"},{"v":1.51,"d":"1.510"},{"v":1.89,"d":"1.890"},{"v":1.89,"d":"1.890"}]
[null,"F3",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]
["Punti di interconnessione tra reti in bassa tensione","F1",{"v":3.23,"d":"3.230"},{"v":3.23,"d":"3.230"},{"v":4.21,"d":"4.210"},{"v":4.21,"d":"4.210"}]
[null,"F2",{"v":3.23,"d":"3.230"},{"v":3.23,"d":"3.230"},{"v":4.21,"d":"4.210"},{"v":4.21,"d":"4.210"}]
[null,"F3",{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0,"d":"0.000"}]